
RTU改回ASCII操作說明

1. 確定馬達及驅動器線路安裝正確
2. 確定沒有CHILC的操作軟體
3. 打開 T-Servo\_RTU\_Reset.exe C:\Users\2020100501\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg
4. 選擇正確的COM點
5. 點選Connect，Status需顯示Connected，若顯示Not Connected，則須確認馬達及驅動器線路或是COM點是否正確
6. 點選Reset 